**Приложение №2 к Объвлению**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге** **без НДС** |
| **1** | Груша | резиновая, объем 50-100 мл | Груши для пипеток V-100мл | 45 163,60 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Предназначено для дозирования жидкости с помощью пипеток фиксированного ипеременного объема для пипеток до 100 мл. с тремя клапанами. Для удобного и быстрого пипеттирования при исследовательских химических анализах.**Технические характеристики:**Груша трехклапанная для дозирования жидкости с помощью пипеток фиксированного и переменного объема.Клапан А- выпуск воздухаКлапан B- закачка жидкостиКлапан E- слив жидкости- Модель для пипеток до 100 мл- Материал NR **Количество:** 10 шт **График поставки:** 60 кал. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Бумага термочувствительная для печатающих устройств. Общие технические условия  | ТУ 9398-005-05769082-2003 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге** **ҚҚС-сыз** |
| **1** | Шам | резеңке, көлемі 50-100 мл | Тамшуыр шамы V-100мл | 45 163,60 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Белгіленген және бекітілген тамшуырлар көмегімен сұйықтықты мөлшерлеуге арналғантамшуырлар үшін ауыспалы көлем 100 мл-ге дейін. Үш клапанмен. Зерттеу химиялық талдауларында ыңғайлы және жылдам тамшылату үшін.**Техникалық сипаттамалары:**Белгіленген және ауыспалы көлемдегі тамшуыр көмегімен сұйықтықты мөлшерлеуге арналған үш клапанды алмұрт.А клапаны-ауаны шығаруB клапаны-сұйықтықты айдауЕ клапаны-сұйықтық ағызу- 100 мл дейін тамшуырлар үшін үлгі- NR материалы**Саны:** 10 дана**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік қүн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекенжайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| **Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат** | **Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген.** |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Баспа құрылғыларына арналған жылу сезгіш қағаз. Жалпы техникалық шарттар | ТШ 9398-005-05769082-2003 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

 **Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге** **без НДС** |
| **2** | Жидкость | Для охлаждения двигателей внутренного сгорания/теплообменых аппаратов, охлаждающая | Антифриз карбоксилатный G12 | 50 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Антифриз карбоксилатный G12 охлаждающаяся жидкость (хладагент) предотвращает и эффективно борется с распространением и очагами коррозии, возникающими на металлических элементах лабораторных приборах и аппаратурах. Основные тех.характеристики: Параметр плотности составляет от 1,065 до 1,085 г/см3 при температуре воздуха +20 градусов; Замерзает в мороз -50, закипает при +118; Плотность концентрированной жидкости составляет 1114 кг/м3, температура кипения +197 градусов. Свойства: однородное; вязкое; маслянистое; розового цвета; отсутствуют механические примеси.**Количество:** 5 литр **График поставки:** 60 кал. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| **Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок** | **Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору.** |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге** **ҚҚС-сыз** |
| **2** | Сұйықтық | Іштен жану қозғалтқыштарын/жылу алмасу аппараттарын салқындатуға арналған | Карбоксилатты антифриз G12 | 50 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Карбоксилатты антифриз G12 салқындатқыш сұйықтық (хладагент) зертханалық аспаптар мен аппаратуралардың металл элементтерінде пайда болатын коррозияның таралуы мен ошақтарының алдын алады және тиімді күреседі. Негізгі техникалық сипаттамалары: тығыздық параметрі +20 градус ауа температурасында 1,065-тен 1,085 г/см3-ке дейін; аязда -50 қатып, +118-де қайнайды; концентрацияланған сұйықтықтың тығыздығы-1114 кг/м3, қайнау температурасы +197 градус. Қасиеттері: біртекті; тұтқыр; майлы; қызғылт; механикалық қоспалар жоқ.**Саны:** 5 литр**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік қүн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекенжайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| **Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат** | **Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген.** |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге** **без НДС** |
| **3** | Гигрометр | Психометрический | Гигрометр психрометрический ВИТ2 (+16+40) | 15 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 предназначен для измерения температуры и относительной влажности воздуха во внутренних помещениях.Диапазон измерения относительной влажности, % от 20 до 90Температурный диапазон измерений влажности, от +20 до +40 °СДиапазон измерений температуры, от +15 до +40 °СЦена деления шкалы: 0,2 °СВыпуск средства измерения не должно быть ранее 2022 года.**Количество:** 3 шт **График поставки:** 60 кал. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908  |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

 **Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.
3. При поставке гигрометра требуется:
	1. Наличие первичной поверки с указанием в технической документации (паспорт);
	2. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений на территории РК (должен быть внесен в реестр ГСИ РК и поверен на момент ввода в эксплуатацию, с оставшимся сроком до следующей поверки не менее одного года);

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге****ҚҚС-сыз** |
| **3** | Гигрометр | Психометриялық | Психрометриялық Гигрометр ВИТ2 (+16+40) | 15 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Психометриялық гигрометр ВИТ-2 ішкі ауаның температурасы мен салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған.Салыстырмалы ылғалдылықты өлшеу диапазоны, % 20-дан 90-ға дейінЫлғалдылықты өлшеудің температуралық диапазоны, +20-дан +40 °С дейінТемператураны өлшеу диапазоны, +15-тен +40 °С дейінМасштабты бөлу бағасы: 0,2 °СӨлшеу құралын шығару 2022 жылдан ерте болмауы тиіс.**Саны:** 3 шт**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік қүн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекенжайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.
3. Гигрометрді жеткізу кезінде қажет:
	1. Техникалық құжаттамада (паспорт)көрсетілген бастапқы тексерудің болуы;
	2. ҚР аумағында өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификаттың болуы (ҚР МӨЖ тізіліміне енгізілуі және пайдалануға берілген сәтте, келесі тексеруге дейін кемінде бір жыл қалған мерзіммен салыстырып тексерілуі тиіс);

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге** **без НДС** |
| **4** | Колба | из стекла, градуированная, мерная, вместимость 50-1000 см3 | Колба мерная 2-1000-2 | 40 468,47 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме.Изготовлена по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74.Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 ( ХС-1 ). Исполнение 2, класс точности 2.**Технические характеристики:**- объем 1000 мл;- допустимая погрешность ± 0,8 мл;- обозначение конуса 19/26;- высота 300 мм.Выпуск средства измерения не должно быть ранее 2022 года.**Количество:** 20 шт **График поставки:** 60 кален. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Бумага термочувствительная для печатающих устройств. Общие технические условия  | ГОСТ 1770-74ГОСТ 21400-75 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.
3. При поставке требуется:
	1. Наличие первичной поверки с указанием в технической документации (паспорт);
	2. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений на территории РК (должен быть внесен в реестр ГСИ РК и поверен на момент ввода в эксплуатацию, с оставшимся сроком до следующей поверки не менее одного года);
	3. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке;
	4. Наличие методики поверки;

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге****ҚҚС-сыз** |
| **4** | Колба | шыныдан жасалған, градуирленген, өлшеуіш, сыйымдылығы 50-1000 см3 | Өлшеуіш колба 2-1000-2 | 40 468,47 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Сұйықтықтарды өлшеуге және берілген көлемде ерітінділерді дайындауға арналған.МЕМСТ 1770-74 техникалық талаптарына сәйкес ТШ 9464-013-52876351-2014 бойынша дайындалған.Бұйымдар МЕМСТ 21400-75 ( ХС-1) бойынша химиялық-зертханалық шыныдан жасалған. Орындау 2, дәлдік класы 2.**Техникалық сипаттамалары:**- көлемі 1000 мл;- рұқсат етілген қателік ± 0,8 мл;- конустың белгіленуі 19/26;- биіктігі 300 мм.Өлшеу құралын шығару 2022 жылдан ерте болмауы тиіс.**Саны:** 20 дана**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік күн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекенжайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Баспа құрылғыларына арналған жылу сезгіш қағаз. Жалпы техникалық шарттар | МЭМСТ 1770-74МЭМСТ 21400-75 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.
3. Жеткізу кезінде қажет:
	1. Техникалық құжаттамада (паспорт)көрсетілген бастапқы тексерудің болуы;
	2. ҚР аумағында өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификаттың болуы (ҚР МӨЖ тізіліміне енгізілуі және пайдалануға берілген сәтте, келесі тексеруге дейін кемінде бір жыл қалған мерзіммен салыстырып тексерілуі тиіс);
	3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың орыс тілінде болуы;
	4. Тексеру әдістемесінің болуы.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге** **без НДС** |
| **5** | Колба | из стекла, тип исполнение 2, вместимость 5-2000 см3 | Колба мерная 2-500-2 | 28 860,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме.Изготовлена по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74.Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 ( ХС-1 ). Исполнение 2, класс точности 2.Технические характеристики:- объем 500 мл;- допустимая погрешность ± 0,5 мл;- обозначение конуса 14/23;- высота 260 мм.Выпуск средства измерения не должно быть ранее 2022 года.**Количество:** 20 шт **График поставки:** 60 кал. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908   |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Бумага термочувствительная для печатающих устройств. Общие технические условия  | ГОСТ 1770-74ГОСТ 21400-75 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.
3. При поставке требуется:
	1. Наличие первичной поверки с указанием в технической документации (паспорт);
	2. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений на территории РК (должен быть внесен в реестр ГСИ РК и поверен на момент ввода в эксплуатацию, с оставшимся сроком до следующей поверки не менее одного года);
	3. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке;
	4. Наличие методики поверки;

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге** **ҚҚС-сыз** |
| **5** | Колба | шыныдан жасалған, түрі орындау 2, сыйымдылығы 5-2000 см3 | Өлшеуіш колба 2-500-2 | 28 860,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Сұйықтықтарды өлшеуге және берілген көлемде ерітінділерді дайындауға арналған.МЕМСТ 1770-74 техникалық талаптарына сәйкес ТШ 9464-013-52876351-2014 бойынша дайындалған.Бұйымдар МЕМСТ 21400-75 ( ХС-1) бойынша химиялық-зертханалық шыныдан жасалған. Орындау 2, дәлдік класы 2.Техникалық сипаттамалары:- көлемі 500 мл;- рұқсат етілген қателік ± 0,5 мл;- 14/23 конустың белгіленуі;- биіктігі 260 мм.Өлшеу құралын шығару 2022 жылдан ерте болмауы тиіс.**Саны:** 20 дана**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік қүн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекенжайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Баспа құрылғыларына арналған жылу сезгіш қағаз. Жалпы техникалық шарттар | МЭМСТ 1770-74МЭМСТ 21400-75 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

 **Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.
3. Жеткізу кезінде қажет:
	1. Техникалық құжаттамада (паспорт)көрсетілген бастапқы тексерудің болуы;
	2. ҚР аумағында өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификаттың болуы (ҚР МӨЖ тізіліміне енгізілуі және пайдалануға берілген сәтте, келесі тексеруге дейін кемінде бір жыл қалған мерзіммен салыстырып тексерілуі тиіс);
	3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың орыс тілінде болуы;
	4. Тексеру әдістемесінің болуы;

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге****без НДС** |
| **6** | Колба | из стекла, тип Эрленмейера, вместимость 50-1000 см3 | Колба плоскодонная "Эрленмейра" 250 мл | 65 410,40 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Колба с плоским дном, с коническим корпусом и цилиндрическим горлышком. Используется для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. Объем 250 мл, цена деления 25 мл. пробка в комплекте. Выпуск средства измерения не должно быть ранее 2022 года.**Количество:** 20 шт **График поставки:** 60 кал. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908  |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Бумага термочувствительная для печатающих устройств. Общие технические условия  | ГОСТ 25336-82 |

**Приложение №8**

 **к договору о закупке**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.
3. При поставке колбы требуется:
	1. Наличие первичной поверки с указанием в технической документации (паспорт);
	2. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений на территории РК (должен быть внесен в реестр ГСИ РК и поверен на момент ввода в эксплуатацию, с оставшимся сроком до следующей поверки не менее одного года);
	3. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке;
	4. Наличие методики поверки;

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге** **ҚҚС-сыз** |
| **6** | Колба | шыныдан жасалған, Эрленмейер типі, сыйымдылығы 50-1000 см3 | "Эрленмейердің" жалпақ түпті колбасы 250 мл | 65 410,40 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Жалпақ түбі бар, конустық денесі және цилиндрлік мойны бар колба. Зертханада сүзу, буландыру, айдау, айдау, айдау және синтездеу үшін қолданылады. Көлемі 250 мл, бөлу бағасы 25 мл. тығын жиынтықта, Өлшеу құралын шығару 2022 жылдан ерте болмауы тиіс.**Саны:** 20 дана**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік күн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекенжайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Баспа құрылғыларына арналған жылу сезгіш қағаз. Жалпы техникалық шарттар | МЭМСТ 25336-82 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

 **Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.
3. Колбаны жеткізу кезінде қажет:
	1. Техникалық құжаттамада (паспорт)көрсетілген бастапқы тексерудің болуы;
	2. ҚР аумағында өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификаттың болуы (ҚР МӨЖ тізіліміне енгізілуі және пайдалануға берілген сәтте, келесі тексеруге дейін кемінде бір жыл қалған мерзіммен салыстырып тексерілуі тиіс);
	3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың орыс тілінде болуы;
	4. Тексеру әдістемесінің болуы;

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге** **без НДС** |
| **7** | Кювета | для проведения исследований, одноразовая  | Кювета измерительная КИ-32 | 10 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Кювета вентилируемая диаметр 32 для спектроскан CLSW. Является необходимым материалом при проведении анализов на определение хлорорганических соединений (ХОС) в товарной нефти на приборе спектроскан CLSW.Характеристики:• Фасовка 1 уп. - 100 шт• Диаметр внешний - 32 мм• Диаметр внутренний - 25 мм• Высота - 22 мм• XRF Sample CupsВыпуск средства измерения не должно быть ранее 2022 года.**Количество:** 5 упаковка **График поставки:** 60 кал. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |

|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Бумага термочувствительная для печатающих устройств. Общие технические условия  | ГОСТ 20903-75 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

 **Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.
3. При поставке требуется:
	1. Наличие первичной поверки с указанием в технической документации (паспорт);
	2. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений на территории РК (должен быть внесен в реестр ГСИ РК и поверен на момент ввода в эксплуатацию, с оставшимся сроком до следующей поверки не менее одного года);
	3. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке;
	4. Наличие методики поверки;

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге** **ҚҚС-сыз** |
| **7** | Кювета | зерттеулер жүргізу үшін , бір реттік | КИ-32 өлшеу кюветі | 10 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Кювет желдетілетін диаметрі 32 СПЕКТРОСКАН CLSW үшін. CLSW спектроскан аспабында тауарлық мұнайдағы хлорорганикалық қосылыстарды (ХОС) анықтауға талдау жүргізу кезінде қажетті материал болып табылады.Сипаттамалары:\* 1 орамда - 100 дана\* Сыртқы диаметрі-32 мм\* Ішкі диаметрі-25 мм\* Биіктігі-22 мм• XRF Sample CupsӨлшеу құралын шығару 2022 жылдан ерте болмауы тиіс.**Саны:** 5 упаковка**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік қүн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекенжайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Баспа құрылғыларына арналған жылу сезгіш қағаз. Жалпы техникалық шарттар | МЭМСТ 20903-75 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.
3. Жеткізу кезінде қажет:
	1. Техникалық құжаттамада (паспорт)көрсетілген бастапқы тексерудің болуы;
	2. ҚР аумағында өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификаттың болуы (ҚР МӨЖ тізіліміне енгізілуі және пайдалануға берілген сәтте, келесі тексеруге дейін кемінде бір жыл қалған мерзіммен салыстырып тексерілуі тиіс);
	3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың орыс тілінде болуы;
	4. Тексеру әдістемесінің болуы;

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге** **без НДС** |
| **8** | Мензурка | из полипропилена, объем 500 мл | Мензурка 500 | 12 625,80 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Мензурка с ручкой предназначена для измерения ориентировочного объёма веществ и иных процедур с нелетучими жидкостями. Мензурка с ручкой изготовлена из полипропилена. Имеет “носик” для удобного дозирования жидкости и ручку. Температурный режим работы от -10 С до +135 С.Технические характеристик:- объем, мл 500;- диаметр, мм 91/80;- высота, мм 117;- величина деления, мл 25;Выпуск средства измерения не должно быть ранее 2022 года.**Количество:** 10 шт **График поставки:** 60 кал. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Бумага термочувствительная для печатающих устройств. Общие технические условия  | ГОСТ 1770-74 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

 **Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.
3. При поставке требуется:
	1. Наличие первичной поверки с указанием в технической документации (паспорт);
	2. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений на территории РК (должен быть внесен в реестр ГСИ РК и поверен на момент ввода в эксплуатацию, с оставшимся сроком до следующей поверки не менее одного года);

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге** **ҚҚС-сыз** |
| **8** | Мензурка | полипропиленнен жасалған, көлемі 500 мл | Мензурка 500 | 12 625,80 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Тұтқасы бар минзурка заттардың болжамды көлемін және ұшпайтын сұйықтықтармен басқа процедураларды өлшеуге арналған.Тұтқасы бар мензурка полипропиленнен жасалған. Сұйықтықты және тұтқаны ыңғайлы мөлшерлеуге арналған" шүмек " бар. Жұмыстың температуралық режимі -10 С-тан +135 С-қа дейін.Техникалық сипаттамалары:- көлемі, мл 500;- диаметрі, мм 91/80;- Биіктігі, мм 117;- бөліну шамасы, мл 25;Өлшеу құралын шығару 2022 жылдан ерте болмауы тиіс.**Саны:** 10 дана**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік қүн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекенжайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Баспа құрылғыларына арналған жылу сезгіш қағаз. Жалпы техникалық шарттар | МЭМСТ 1770-74 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

 **Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.
3. Жеткізу кезінде қажет:
	1. Техникалық құжаттамада (паспорт)көрсетілген бастапқы тексерудің болуы;
	2. ҚР аумағында өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификаттың болуы (ҚР МӨЖ тізіліміне енгізілуі және пайдалануға берілген сәтте, келесі тексеруге дейін кемінде бір жыл қалған мерзіммен салыстырып тексерілуі тиіс);

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге** **без НДС** |
| **9** | Водочувствительная паста | для определения уровня подтоварной воды (отстоя) в резервуарах с нефтепродуктами | Паста Владыкина | 297 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Паста водочувствительная представляет собой пластичный, тягучий мазе подобный продукт золотисто-коричневого цвета. При контакте с водой паста изменяет цвет на ярко-красный. Предназначена для определения уровня подтоварной воды в емкостях с нефтью и нефтепродуктами.Способ применения: наносится на метршток или ленту измерительной рулетки, изменяет цвет в месте контакта с водой. Не реагирует на нефть и нефтепродукты.Паста упакована в тюбики. Вес тюбика — 85 гр.Срок хранения водочувствительной пасты — не менее 3-х лет.**Количество:** 100 шт **График поставки:** 60 кал. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

 **Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге** **ҚҚС-сыз** |
| **9** | Суға сезімтал паста | мұнай өнімдері бар резервуарлардағы, тауарлық судың (тұнбаның) деңгейін анықтау үшін | Суға сезімтал паста | 297 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Суға сезімтал паста-бұл сарғыш қоңыр түсті пластикалық, тұтқыр жақпа тәрізді өнім. Сумен байланысқан кезде паста түсі ашық қызылға өзгереді. Мұнай және мұнай өнімдері бар ыдыстардағы тауарлық судың деңгейін анықтауға арналған.Қолдану тәсілі: метршток немесе өлшеу рулеткасының лентасына жағылады, сумен жанасатын жердегі түсін өзгертеді. Мұнай мен мұнай өнімдеріне жауап бермейді.Паста түтіктерге салынған. Түтіктің салмағы-85 гр.Су сезгіш пастаның сақтау мерзімі-кемінде 3 жыл.**Саны:** 100 дана**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік қүн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекенжайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге** **без НДС** |
| **10** | Пероксид водорода | технический, марка А | Перекись водорода | 843,23 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Перекись водорода техническая марки А. Применяется при лабораторном анализе нефти с установок подготовки нефти, для определения сульфида железа в нефти. **Количество:** 1 кг**График поставки:** 60 кален. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Бумага термочувствительная для печатающих устройств. Общие технические условия  | ГОСТ 177-88 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге** **ҚҚС-сыз** |
| **10** | Сутегі пероксиді | техникалық, А маркасы | Сутегі асқын тотығы | 843,23 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Техникалық А маркалы сутегі асқын тотығы мұнайдағы темір сульфидін анықтау үшін мұнай дайындау қондырғыларынан мұнайды зертханалық талдауда қолданылады.**Саны:** 1 кг**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік қүн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекенжайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Баспа құрылғыларына арналған жылу сезгіш қағаз. Жалпы техникалық шарттар | МЭМСТ 177-88 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге** **без НДС** |
| **11** | Средство моющее | для мытья посуды, гель | Средство моющее для лабораторной посуды | 286 329,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Средство гелеобразное концентрированное, для мытья лабораторной посуды. Смываемость с посуды должна соответствовать ГОСТ 32443-2013. Подтвержденная моющая способность средства 97 % по ОСТ 6-15-1662-90.Состав: АПАВ более 5%, НПАВ менее 5%, ароматизирующая добавка, загуститель, пищевой краситель, вода. Фасовка – 1 л. бутыль из небьющегося материала.**Количество:** 50 литр **График поставки:** 60 кален. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908  |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге** **ҚҚС-сыз** |
| **11** | Жуғыш зат | ыдыс жууға арналған гель | Зертханалық ыдыстарға арналған жуғыш зат  | 286 329,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Зертханалық ыдыстарды жууға арналған концентрацияланған гель тәрізді құрал. Ыдыс-аяқтың шайылуы МЕМСТ 32443-2013 сәйкес келуі керек. Өнімнің расталған жуу қабілеті 97% ОСТ 6-15-1662-90.Құрамы: АПАВ 5% - дан астам, НПАВ 5% - дан кем, хош иістендіргіш қоспа, қоюландырғыш, тағамдық бояғыш, су.Бөлшектеп өлшеу-1 л.сынбайтын материалдан жасалған шөлмек.**Саны:** 50 литр**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік қүн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекенжайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге** **без НДС** |
| **12** | Стакан | лабораторный, из стекла, тип Н, с носиком, вместимость 5-5000 см3 | Стакан Н-1-600-ТХС | 12 004,40 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Стакан лабораторный высокий с носиком тип Н исполнение 1 вместимостью 600 мл со шкалой, применяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Стакан имеет цилиндрическую форму. Изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС. Диаметр D, мм - 90; Высота H, мм - 125.Выпуск средства измерения не должно быть ранее 2022 года.**Количество:** 20 шт **График поставки:** 60 кален. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |

|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Бумага термочувствительная для печатающих устройств. Общие технические условия  | ГОСТ 25336-82 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.
3. При поставке стакана требуется:
	1. наличие первичной поверки с указанием в технической документации (паспорт);
	2. наличие сертификата об утверждении типа средств измерений на территории РК (должен быть внесен в реестр ГСИ РК и поверен на момент ввода в эксплуатацию, с оставшимся сроком до следующей поверки не менее одного года);

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге** **ҚҚС-сыз** |
| **12** | Стақан | зертханалық, шыныдан жасалған, Н типі, шүмегі бар, сыйымдылығы 5-5000 см3 | Стақан Н-1-600-ТХС | 12 004,40 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Шкаласы бар сыйымдылығы 600 мл, Н типті 1 орындаудағы шүмегі бар жоғары зертханалық стақан, зертханалық жағдайларда ерітінділерді сүзу, булау және дайындау үшін қолданылады. Стақан цилиндр пішінді. ТС термиялық тұрақты шыны тобынан дайындалады. Диаметрі D, мм-90; биіктігі H, мм-125.Өлшеу құралын шығару 2022 жылдан ерте болмауы тиіс.**Саны:** 20 дана**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік күн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекенжайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Баспа құрылғыларына арналған жылу сезгіш қағаз. Жалпы техникалық шарттар | МЭМСТ 25336-82 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.
3. Стаканды жеткізу кезінде қажет:
	1. Техникалық құжаттамада (паспорт)көрсетілген бастапқы тексерудің болуы;
	2. ҚР аумағында өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификаттың болуы (ҚР МӨЖ тізіліміне енгізілуі және пайдалануға берілген сәтте, келесі тексеруге дейін кемінде бір жыл қалған мерзіммен салыстырып тексерілуі тиіс);

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге** **без НДС** |
| **13** | Стакан | лабораторный, из стекла, тип В, с носиком, вместимость 5-5000 см3 | Стакан мерный на 1000 мл | 94 893,80 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Стакан Н-1-1000 со шкалой деления 100 мл, высокий (с носиком). Предназначен для измерения объемов воды и нефтепродуктов при проведении химических анализов. Выпуск средства измерения не должно быть ранее 2022 года.**Количество:** 20 шт **График поставки:** 60 кален. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Бумага термочувствительная для печатающих устройств. Общие технические условия  | ГОСТ 25336-82 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.
3. При поставке мерных стаканов требуется:
	1. Наличие первичной поверки с указанием в технической документации (паспорт);
	2. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений на территории РК (должен быть внесен в реестр ГСИ РК и поверен на момент ввода в эксплуатацию, с оставшимся сроком до следующей поверки не менее одного года);
	3. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке;
	4. Наличие методики поверки;

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге** **ҚҚС-сыз** |
| **13** | Стақан | зертханалық, шыныдан жасалған, В типі, шүмегі бар, сыйымдылығы 5-5000 см3 | 1000 мл өлшеуіш стақандар | 94 893,80 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | 100 мл бөлу бағанасы бар Н-1-1000 стақан, биік (шүмегі бар). Химиялық талдауларды жүргізу кезінде су мен мұнай өнімдерінің көлемін өлшеуге арналған. Өлшеу құралын шығару 2022 жылдан ерте болмауы тиіс.**Саны:** 20 дана**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік күн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекенжайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Баспа құрылғыларына арналған жылу сезгіш қағаз. Жалпы техникалық шарттар | МЭМСТ 25336-82 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.
3. Өлшеу көзілдірігін жеткізу кезінде қажет:
	1. техникалық құжаттамада (паспорт)көрсетілген бастапқы тексерудің болуы;
	2. ҚР аумағында өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификаттың болуы (ҚР МӨЖ тізіліміне енгізілуі және пайдалануға берілген сәтте, келесі тексеруге дейін кемінде бір жыл қалған мерзіммен салыстырып тексерілуі тиіс);
	3. пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың орыс тілінде болуы;
	4. тексеру әдістемесінің болуы;

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге** **без НДС** |
| **14** | Стакан | лабораторный, из стекла, тип В, с носиком, вместимость 5-5000 см3 | Стакан В-1-100-ТС | 8 119,80 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Стакан лабораторный высокий с носиком тип В исполнение 1 вместимостью 100 мл со шкалой, применяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Стакан имеет цилиндрическую форму. Изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС.Диаметр D, мм - 47; Высота H, мм - 80.Выпуск средства измерения не должно быть ранее 2022 года.**Количество:** 20 шт **График поставки:** 60 кален. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Бумага термочувствительная для печатающих устройств. Общие технические условия  | ГОСТ 25336-82 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.
3. При поставке стакана требуется:
	1. Наличие первичной поверки с указанием в технической документации (паспорт);
	2. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений на территории РК (должен быть внесен в реестр ГСИ РК и поверен на момент ввода в эксплуатацию, с оставшимся сроком до следующей поверки не менее одного года);

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге** **ҚҚС-сыз** |
| **14** | Стақан | зертханалық, шыныдан жасалған, В типі, шүмегі бар, сыйымдылығы 5-5000 см3 | Стақан В-1-100-ТС | 8 119,80 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Шкаласы бар сыйымдылығы 100 мл 1 типті шүмегі бар жоғары зертханалық стақан зертханалық жағдайда ерітінділерді сүзу, буландыру және дайындау үшін қолданылады. Стақан цилиндр пішінді. Дайындалады және термиялық тұрақты шыны тобының ТС. Диаметрі D, мм-47; биіктігі H, ММ-80.Өлшеу құралын шығару 2022 жылдан ерте болмауы тиіс.**Саны:** 20 дана**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік күн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекенжайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Баспа құрылғыларына арналған жылу сезгіш қағаз. Жалпы техникалық шарттар | МЭМСТ 25336-82 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.
3. Стақанды жеткізу кезінде қажет:
	1. Техникалық құжаттамада (паспорт)көрсетілген бастапқы тексерудің болуы;
	2. ҚР аумағында өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификаттың болуы (ҚР МӨЖ тізіліміне енгізілуі және пайдалануға берілген сәтте, келесі тексеруге дейін кемінде бір жыл қалған мерзіммен салыстырып тексерілуі тиіс);

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге** **без НДС** |
| **15** | Стакан | лабораторный, из стекла, тип В, с носиком, вместимость 5-5000 см3 | Стакан В-1-400-ТС | 4 166,60 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Стакан мерный с носиком стеклянный, объем 400 мл, с градуировкой на каждые 50 мл. Предназначен для отмеривания объема жидкости. Выпуск средства измерения не должно быть ранее 2022 года.**Количество:** 10 шт **График поставки:** 60 кален. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Бумага термочувствительная для печатающих устройств. Общие технические условия  | ГОСТ 25336-82 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.
3. При поставке стакана мерного требуется:
	1. Наличие первичной поверки с указанием в технической документации (паспорт);
	2. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений на территории РК (должен быть внесен в реестр ГСИ РК и поверен на момент ввода в эксплуатацию, с оставшимся сроком до следующей поверки не менее одного года);
	3. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке;
	4. Наличие методики поверки;

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге** **ҚҚС-сыз** |
| **15** | Стақан | зертханалық, шыныдан жасалған, В типі, шүмегі бар, сыйымдылығы 5-5000 см3 | Стақан В-1-400-ТС | 4 166,60 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Стақан шүмегі бар өлшеуіш шыныдан жасалған, көлемі 400 мл, әр 50 мл үшін бітіру. Сұйықтық көлемін өлшеуге арналған. Өлшеу құралын шығару 2022 жылдан ерте болмауы тиіс.**Саны:** 10 дана**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік күн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекенжайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Баспа құрылғыларына арналған жылу сезгіш қағаз. Жалпы техникалық шарттар | МЭМСТ 25336-82 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.
3. Өлшеуіш стақанды жеткізу кезінде қажет:
	1. Техникалық құжаттамада (паспорт)көрсетілген бастапқы тексерудің болуы;
	2. ҚР аумағында өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификаттың болуы (ҚР МӨЖ тізіліміне енгізілуі және пайдалануға берілген сәтте, келесі тексеруге дейін кемінде бір жыл қалған мерзіммен салыстырып тексерілуі тиіс);
	3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың орыс тілінде болуы;
	4. Тексеру әдістемесінің болуы;

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге** **без НДС** |
| **16** | Стакан | лабораторный, из кварцевого стекла, тип ВН, с носиком, вместимость 50-1600 см3 | Стаканы стеклянные на 100 мл | 17 500,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Стеклянынй мерный стакан на 100 мл, прозрачный со шкалой деления 10 мл, с носиком. Стакан высокий лабораторный из стекла с делениями 10 мл, объемом на 100 мл снабжен носиком, используется для подогревания, приготовления растворов, отмеривания жидкостей. Выполнен из химически и термостойкого стекла.Выпуск средства измерения не должно быть ранее 2022 года.**Количество:** 10 шт **График поставки:** 60 кален. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908  |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Бумага термочувствительная для печатающих устройств. Общие технические условия  | ГОСТ 25336-82 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.
3. При поставке мерных стаканов требуется:
	1. Наличие первичной поверки с указанием в технической документации (паспорт);
	2. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений на территории РК (должен быть внесен в реестр ГСИ РК и поверен на момент ввода в эксплуатацию, с оставшимся сроком до следующей поверки не менее одного года);
	3. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке;
	4. Наличие методики поверки;

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге** **ҚҚС-сыз** |
| **16** | Стақан | зертханалық, кварц шыныдан жасалған, ВН типі, шүмегі бар, сыйымдылығы 50-1600 см3 | Шыны стақандар 100 мл | 17 500,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Шыны өлшеуіш стақан 100 мл, мөлдір бөлу шкаласы 10 мл, шүмегі бар. 10 мл, Көлемі 100 мл бөлінген әйнектен жасалған жоғары зертханалық стақан шүмекпен жабдықталған, жылыту, ерітінділер дайындау, сұйықтықтарды өлшеу үшін қолданылады. Ол химиялық және ыстыққа төзімді әйнектен жасалған.Өлшеу құралын шығару 2022 жылдан ерте болмауы тиіс.**Саны:** 10 дана**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік күн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекен-жайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Баспа құрылғыларына арналған жылу сезгіш қағаз. Жалпы техникалық шарттар | МЭМСТ 25336-82 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.
3. Өлшеуіш стақанды жеткізу кезінде қажет:
	1. Техникалық құжаттамада (паспорт)көрсетілген бастапқы тексерудің болуы;
	2. ҚР аумағында өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификаттың болуы (ҚР МӨЖ тізіліміне енгізілуі және пайдалануға берілген сәтте, келесі тексеруге дейін кемінде бір жыл қалған мерзіммен салыстырып тексерілуі тиіс);
	3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың орыс тілінде болуы;
	4. Тексеру әдістемесінің болуы;

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге** **без НДС** |
| **17** | Колба | из стекла, градуированная, мерная, вместимость 50-1000 см3 | Цилиндры литые с носиком на 50 мл | 20 188,50 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Цилиндры литые с носиком и стеклянным основанием представляют собой стеклянную цилиндрическую градуированную трубку с шагом 1 мл. Шкала, соответствующая вместимости цилиндра, нанесена на боковой поверхности. Применяются для отмеривания определенного объема жидкости. Выпуск средства измерения не должно быть ранее 2022 года.**Количество:** 30 шт **График поставки:** 60 кален. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Бумага термочувствительная для печатающих устройств. Общие технические условия  | ГОСТ 1770-74 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.
3. При поставке цилиндров требуется:
	1. Наличие первичной поверки с указанием в технической документации (паспорт);
	2. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений на территории РК (должен быть внесен в реестр ГСИ РК и поверен на момент ввода в эксплуатацию, с оставшимся сроком до следующей поверки не менее одного года);
	3. Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке;
	4. Наличие методики поверки;

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге** **ҚҚС-сыз** |
| **17** | Колба | шыныдан жасалған, градуирленген, өлшеуіш, сыйымдылығы 50-1000 см3 | 50 мл шүмегі бар құйылған цилиндрлер | 20 188,50 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Шүмегі мен шыны негізі бар құйылған цилиндрлер-1 мл қадаммен аяқталған шыны цилиндрлік түтік. Цилиндрдің сыйымдылығына сәйкес келетін бағана бүйір бетіне қолданылады. Сұйықтықтың белгілі бір көлемін өлшеу үшін қолданылады. Өлшеу құралын шығару 2022 жылдан ерте болмауы тиіс.**Саны:** 30 дана**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік күн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекенжайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Баспа құрылғыларына арналған жылу сезгіш қағаз. Жалпы техникалық шарттар | МЭМСТ 1770-74 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.
3. Цилиндрлерді жеткізу кезінде қажет:
	1. Техникалық құжаттамада (паспорт)көрсетілген бастапқы тексерудің болуы;
	2. ҚР аумағында өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификаттың болуы (ҚР МӨЖ тізіліміне енгізілуі және пайдалануға берілген сәтте, келесі тексеруге дейін кемінде бір жыл қалған мерзіммен салыстырып тексерілуі тиіс);
	3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың орыс тілінде болуы;
	4. Тексеру әдістемесінің болуы;

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге** **без НДС** |
| **18** | Цилиндр лабораторный | Марка 1-100-1 | Цилиндр мерный стеклянный с носиком | 24 300,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Цилиндр мерный исполнения 1 (с носиком и стеклянным основанием), вместимостью 100 мл, исполнение 1, 1-го класса точности. Цилиндр мерный представляет собой градуированную стеклянную посуду. Отмеривание производится наливом жидкости в цилиндр. Цена деления 1 мл., диаметр - 60 мм; высота - 260 мм.Выпуск средства измерения не должно быть ранее 2022 года.**Количество:** 10 шт **График поставки:** 60 кален. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908 |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Бумага термочувствительная для печатающих устройств. Общие технические условия  | ГОСТ 1770-74 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.
3. При поставке цилиндра требуется:
	1. Наличие первичной поверки с указанием в технической документации (паспорт);
	2. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений на территории РК (должен быть внесен в реестр ГСИ РК и поверен на момент ввода в эксплуатацию, с оставшимся сроком до следующей поверки не менее одного года);

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге** **ҚҚС-сыз** |
| **18** | Зертханалық цилиндр | 1-100-1 маркасы | Шүмегі бар өлшеуіш шыны цилиндр | 24 300,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | 1 өлшеуіш цилиндр (шүмегі және шыны негізі бар), сыйымдылығы 100 мл, 1, 1 дәлдік класының орындалуы. Өлшеуіш Цилиндр-бұл аяқталған шыны ыдыс. Тарту жүргізіледі құйып сұйықтықтың цилиндр. Бөлу бағасы 1 мл., диаметрі-60 мм; биіктігі-260 мм.Өлшеу құралын шығару 2022 жылдан ерте болмауы тиіс.**Саны:** 10 дана**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік күн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекенжайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Баспа құрылғыларына арналған жылу сезгіш қағаз. Жалпы техникалық шарттар | МЭМСТ 1770-74 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.
3. Цилиндрді жеткізу кезінде қажет:
	1. Техникалық құжаттамада (паспорт)көрсетілген бастапқы тексерудің болуы;
	2. ҚР аумағында өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификаттың болуы (ҚР МӨЖ тізіліміне енгізілуі және пайдалануға берілген сәтте, келесі тексеруге дейін кемінде бір жыл қалған мерзіммен салыстырып тексерілуі тиіс);

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, тенге** **без НДС** |
| **19** | Шланг | для анализатора, силиконовый | Шланги силиконовые D 12 мм | 27 203,20 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Трубки из силиконовой резины термостойкие: температурный диапазон от -60° до +200°С (кратковременно до +300°С), выдерживают любые методы температурной стерилизации до 100 раз (метод автоклавирование), могут подвергаться предстерилизационной очистке, стерилизации паровым или воздушным методами по ОСТ 42-21-2-85.Размеры силиконовых трубок:- Внутренний диаметр - 12 мм.**Количество:** 20 метр **График поставки:** 60 кален. дней с момента подписания договора**Условия поставки:** DDP **Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, Управление УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908  |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Бумага термочувствительная для печатающих устройств. Общие технические условия  | ГОСТ 42-21-2-85 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, теңге** **ҚҚС-сыз** |
| **19** | Шланг | анализатор үшін, силикон | Силиконды шлангілер D 12 мм | 27 203,20 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Силикон резеңкеден жасалған түтіктер ыстыққа төзімді: -60° - тан +200°С-қа дейінгі температуралық диапазон (қысқа мерзімде +300°С-қа дейін), температуралық стерильдеудің кез келген әдістеріне 100 есеге дейін шыдайды (автоклавтау әдісі), ОСТ 42-21-2-85 бойынша бу немесе ауа әдістерімен стерильдеу алдында тазартуға, стерильдеуге ұшырауы мүмкін.Силикон түтіктерінің өлшемдері:- Ішкі диаметрі-12 мм.**Саны:** 20 метр**Жеткізу кестесі:** 60 күнтізбелік күн шартқа қол қойылған күннен бастап**Жеткізу шарттары:** DDP**Кепілдік мерзімі:** пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап кемінде 24 ай.**Өнімді жеткізу** "Өзенмұнайгаз" АҚ, Жаңаөзен қаласы, Өзен станциясы, УПТО және КО басқармасы, алушының коды 3118, Қазақстан Темір Жолы, станция коды 663908 мекенжайы бойынша жүргізіледі |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Баспа құрылғыларына арналған жылу сезгіш қағаз. Жалпы техникалық шарттар | ГОСТ 42-21-2-85 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, без НДС** |
| **20** | Термобумага | для печати | Термобумага 57мм | 4 341,50 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Термобумага для лабораторных приборов со встроенным термопринтером. Ширина рулона 57 мм, диаметр рулона 40 мм, диаметр втулки 12 мм, термослой наружу, плотность бумаги 44 г/м2. |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Бумага термочувствительная для печатающих устройств. Общие технические условия  | ГОСТ Р 58079-2018 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, ҚҚС-сыз** |
| **20** | Термалды қағаз | басып шығару үшін | Термалды қағаз 57мм | 4 341,50 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Орнатылған термалды принтері бар зертханалық құрылғыларға арналған термалды қағазы.Орамның ені 57 мм, орамның диаметрі 40 мм, төлкесінің диаметрі 12 мм, термо қабаты сыртқа, қағаздың тығыздығы 44 г/м2. |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Баспа құрылғыларына арналған жылу сезгіш қағаз. Жалпы техникалық шарттар | МЭМСТ Р 58079-2018 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

 **Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, без НДС** |
| **21** | Пленка майларовая | Для рентгенофлуоресцентного анализатора | Пленка для спектроскан 75мм | 167 180,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Пленка применяется в качестве окна измерительной кюветы рентгенофлуоресцентных анализаторов.Предлагаемая пленка рекомендована ГОСТ Р 52247-2004 к применению при определении хлорорганических соединений в нефти и нефтепродуктах.Свойства пленки:Толщина - 3,5 мкмУпаковка - Рулон 75мм х 100м |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |

|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| **Наименование** | **Обозначение** |
| Нефть. Методы определения массовой доли хлорорганических соединений. | ГОСТ Р 52247-2004 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, ҚҚС-сыз** |
| **21** | Майлар пленкасы | Рентгенофлуоресцентті анализатор үшін | 75мм спектросканға арналған пленка | 167 180,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Пленка рентгенофлуоресцентті анализаторлардың өлшеу кюветтерінің терезесі ретінде қолданылады.Ұсынылған фильм МЕМСТ 52247-2004 мұнай мен мұнай өнімдеріндегі органохлорлы қосылыстарды анықтау кезінде қолдануға ұсынылады.Пленканың қасиеттері:Қалыңдығы - 3,5мкмОрау - 75mm x 100m орама |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  Мұнай.Хлорорганикалық қосылыстардың массалық үлесін анықтау әдістері. | МЕМСТ 52247-2004 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, без НДС** |
| **22** | Пипетка | из стекла, с одной отметкой, вместимость 0,5-200 см3 | Пипетка для переноса жидкости 1 мл | 28 852,50 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Пипетка для переноса жидкости 1 мл - стерильная пипетка, выполненная из полиэтилена низкого давления (ПЭНД). На поверхности пипетки выдавлена рельефная мерная шкала с ценой деления равной 0,25 мл. Длина пипетки равна 160 мм, а ее объем равен 1 мл. Изделие применяется для серологических и бактериологических исследований, также инструмент используют для дозирования растворов.Особенностью изделий является неизменный диаметр отверстия на носике. Данная конструкция позволяет всегда получать каплю определенного объема. Модель пипетки содержит 21 каплю жидкости в 1 мл вещества.Количество в 1-ой упаковке - 100 шт.Пипетки должны быть – новые, выпуск не ранее 2022г. |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Посуда лабораторная стеклянная.ПИПЕТКИ С ОДНОЙ ОТМЕТКОЙ | ГОСТ 29169-91 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

 **Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.

 2. При поставке пипетки требуется:

 - наличие первичной поверки с указанием в технической документации (паспорт);

 - наличие сертификата об утверждении типа средств измерений на территории РК (должен быть внесен в реестр ГСИ РК и поверен на момент ввода в эксплуатацию, с оставшимся сроком до следующей поверки не менее одного года);

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, ҚҚС-сыз** |
| **22** | Тамшуыр | шыныдан жасалған, бір белгісі бар, сыйымдылығы 0,5-200 см3 | Сұйықтықты тасымалдауға арналған тамшуыр 1 мл | 28 852,50 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | 1 мл сұйықтықты тасымалдауға арналған тамшуыр - төмен қысымды полиэтиленнен жасалған стерильді тамшуыр. Тамшуырдың бетінде бөлу бағасы 0,25 мл-ге тең рельефті өлшеу шкаласы бар. Тамшуырдың ұзындығы - 160мм, ал көлемі - 1 мл. Өнім серологиялық және бактериологиялық зерттеулер үшін қолданылады, құрал ерітінділерді мөлшерлеу үшін де қолданылады.Өнімдердің ерекшелігі-шүмектегі тесіктің тұрақты диаметрі. Бұл дизайн әрқашан белгілі бір көлемдегі тамшыны алуға мүмкіндік береді. Тамшуыр моделінде 1 мл затта 21 тамшы сұйықтық бар.1 орамдағы саны - 100 дана.Тамшуырлар жаңа болуы керек және шығу мерзімі 2022 жылдан кеш болмауы тиіс. |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Зертханалық шыны ыдыс. БІР БЕЛГІСІ БАР ТАМШУЫРЛАР | МЕМСТ 29169-91 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.

 2. Тамшуырды жеткізу кезінде қажет етеді:

 - техникалық құжаттамада көрсетілген бастапқы тексерудің болуы;

 - ҚР аумағында өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификаттың болуы (ҚР МӨЖ тізіліміне енгізілуі және пайдалануға берілген сәтте, келесі тексеруге дейін кемінде бір жыл қалған мерзіммен салыстырып тексерілуі тиіс);

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, без НДС** |
| **23** | Нитрат ртути (II) | 1-водный, чистый для анализа | Ртуть (II) азотнокислая 1-водная х.ч. | 62 287,06 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | 1-водная азотнокислая ртуть, представляет собой бесцветные прозрачные кристаллы; расплывается на воздухе, легко растворима в азотной кислоте, нерастворима в этиловом спирте. Применяется для приготовления реактивов. Чистый для анализа (ч.д.а.).   |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Реактивы. Ртуть (II) азотнокислая 1-водная. Технические условия | ГОСТ 4520-78 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, ҚҚС-сыз** |
| **23** | Сынап нитраты (II) | 1-сулы, талдау үшін таза | (II) Азот қышқылды сынап 1-сулы химиялық | 62 287,06 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | 1-су нитраты сынап, түссіз мөлдір кристалдар; ауада ериді, азот қышқылында оңай ериді, этил спиртінде ерімейді. Реагенттерді дайындау үшін қолданылады.Таза талдау үшін. |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Реактивтер. Азот қышқылды сынап (II) 1-Сулы. Техникалық шарттар | МЕМСТ 4520-78 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар тауардың шығу тегін растайтын сертификатқа немесе дайындаушы зауыттың басқа да құжаттарына сәйкес келуі тиіс.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, без НДС** |
| **24** | Дифенилкарбазид (1,5-дифенилкарбогидразид) | Кристаллы | Дифенилкарбазид ч.д.а. | 9 935,260 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Используется дифенилкарбазид в аналитической химии при фотометрическом определении ионов хрома (VI), ртути (II), кадмия, осмия, рутения, технеция. Также применяется как индикатор при меркурометрическом титровании галогенидов и цианидов, при исследовании процессов фотосинтеза.**Технические характеристики:**- внешний вид: белые или кремовые кристаллы;- чувствительность к иону хрома (VI): 0,00006мг Cr (VI) в 5мл;- чувствительность к иону ртути (II): 0,001мг Cr (II) в 5мл. |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, ҚҚС-сыз** |
| **24** | Дифенилкарбазид (1,5-дифенилкарбогидразид) | Кристалдар | Дифенилкарбазид т.ү.т. | 9 935,260 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Хром (VI), сынап (II), кадмий, осмий, рутения, технеция иондарын фотометриялық анықтау кезінде аналитикалық химияда дифенилкарбазид пайдаланылады. Ол сонымен қатар фотосинтез процестерін зерттеу кезінде галогендер мен цианидтерді меркурометриялық титрлеуде индикатор ретінде қолданылады.**Техникалық сипаттамалары:**- сыртқы түрі: ақ немесе сарғыш кристалдары;- хром ионына сезімталдық (VI): 5 мл-де 0,00006 мг Cr (VI);- сынап ионына сезімталдық (II): 5 мл-де 0,001 мг Cr (II). |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, без НДС** |
| **25** | Кислота азотная | Чистый для анализа | Кислота азотная ч.д.а. | 2 292,40 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Азотная кислота (ч.д.а.) применяется для определения хлористых солей в нефти.Представляет собой бесцветную или слегка желтоватую прозрачную жидкость с характерным удушливым запахом. Концентрация (Массовая доля азотной кислоты (HNO3)), %, не менее: 65   |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Реактивы. Кислота азотная. Технические условия  | ГОСТ 4461-77  |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, ҚҚС-сыз** |
| **25** | Азот қышқылы | Талдау үшін таза | Азот қышқылы т.ү.т. | 2 292,40 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Азот қышқылы (т.ү.т.) мұнайдағы хлорлы тұздарды анықтау үшін қолданылады.Бұл тұншықтыратын иісі бар түссіз немесе сәл сарғыш мөлдір сұйықтық. Концентрация (азот қышқылының массалық үлесі (HNO3)),%, кемінде: 65 |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген  |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  Реактивтер. Азот қышқылы. Техникалық шарттар | МЭМСТ 4461-77 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, без НДС** |
| **26** | Кислота азотная | Стандарт-титр | Кислота азотная (УПК) | 11 629,80 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Стандарт титр азотной кислоты 0,1 н. Стандарт-титр поставляется в ампулах в виде готового раствора. Каждой стандартной упаковке прилагается инструкция по применению и сертификат с указанием коэффициента поправки. Бесцветная жидкость в стеклянных ампулах по 17,5 мл. В упаковке 10 ампул.  |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Реактивы. Кислота азотная. Технические условия | ГОСТ 4461-77 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, ҚҚС-сыз** |
| **26** | Азот қышқылы | Стандарт-титр | Азот қышқылы (ҚОР) | 11 629,80 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Стандартты азот қышқылының титрі 0,1 н. стандартты титр ампулада дайын ерітінді түрінде жеткізіледі.Әрбір стандартты қаптамаға қолдану жөніндегі Нұсқаулық және түзету коэффициенті көрсетілген сертификат қоса берілуі тиіс.17,5 мл шыны ампулалардағы түссіз сұйықтық.Қаптамада 10 ампула бар. |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Реактивтер. Азот қышқылы. Техникалық шарттар | МЕМСТ 4461-77 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар тауардың шығу тегін растайтын сертификатқа немесе дайындаушы зауыттың басқа да құжаттарына сәйкес келуі тиіс.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, без НДС** |
| **27** | Канистра | Алюминиевая | Канистра алюминиевая - 20л | 270 000  |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Канистра алюминиевая вертикальная объемом 20 литров должна быть изготовлена из листов алюминия соответствующей ГОСТу 21631-76, предназначена для хранения и транспортировки горючего и масел. Тип крышки – резьбовая (уплотнитель крышки должна быть изготовлена из материала устойчивым к различным химическим активным веществам) Рукоятка – алюминиевая.Толшина стенки не менее 1,5 мм.  |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия | ГОСТ 21631-76 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, ҚҚС-сыз** |
| **27** | Канистр | Алюминий | Алюминий канистр - 20л | 270 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Көлемі 20 литрлік тік алюминий канистрі МЕМСТ 21631-76 сәйкес келетін алюминий парақтарынан жасалуы керек, жанармай мен майларды сақтауға және тасымалдауға арналған.Қақпақ түрі - бұрандалы (қақпақ тығыздағышы әртүрлі химиялық белсенді заттарға төзімді материалдан жасалуы керек)Тұтқа - алюминий.Қабырғаның қалыңдығы кемінде 1,5 мм. |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Алюминий және алюминий қорытпаларынан жасалған парақтар. Техникалық шарттар. | МЕМСТ 21631-76 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, без НДС** |
| **28** | Хлорид натрия | Стандарт-титр | Натрий хлористый 0,1н | 1 880,22 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Стандарт-титр натрий хлористый. Для определения хлористых солей в нефти. В коробке 10 ампул. Одна ампула фиксанала натрия хлорида служит для изготовления 1 литра децинормального раствора (0,1 Н). Ампула с точной навеской реактива, отмеренной на лабораторных полумикроаналитических весах, изготовлена из химически нейтрального стекла. |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия | ГОСТ 4233-77 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, ҚҚС-сыз** |
| **28** | Натрий хлориді | Стандарт-титр | Хлорлы Натрий 0.1 н | 1 880,22 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Хлорлы натрий стандарт-титрі. Мұнайдағы хлорлы тұздарды анықтау үшін. Қорапта 10 ампула бар. Бір ампула натрий хлоридінің фиксаналы 1 литр децинорм ерітіндісін (0,1 Н) дайындау үшін қызмет етеді. Зертханалық жартылай микроаналитикалық таразыларда өлшенген реактивтің дәл ілмесі бар ампула химиялық бейтарап шыныдан жасалған. |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  Реактивтер. Хлорлы Натрий. Техникалық шарттар | МЕМСТ 4233-77 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование**  | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, без НДС** |
| **29** | Спирт | этиловый, технический, марка "Экстра" | Спирт этиловый | 311 005,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Технический этиловый ректификованный спирт, вырабатываемый из непищевого растительного сырья, предназначен для применения в качестве растворителя. ГОСТ 18300-87. Продукт марки «Экстра» ОКП 91 8213 2100. |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** |
| **Потенциальный поставщик до подачи ценового предложения должен указать сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара** | **марка/модель** | **наименование производителя товара** | **страна происхождения товара** |
|  |  |  |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №8 к типовому договору. |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**(техническая спецификация должна содержать указание на национальные стандарты Республики Казахстан, а в случае их отсутствия межгосударственные стандарты на закупаемые товары) |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
|  |  |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | **Обозначение** |
| Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия | ГОСТ 18300-87 |

**Приложение №8**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, потенциальный Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, ҚҚС-сыз** |
| **29** | Спирт | этил, техникалық, "Экстра" маркасы | Этил спирті | 311 005,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Тағамдық емес Өсімдік шикізатынан өндірілетін техникалық этил ректификацияланған спирт. еріткіш ретінде қолдануға арналған. МЕМСТ 18300-87. "Экстра" маркалы өнім ОКП 91 8213 2100 |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** |
| **Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бергенге дейін тауардың маркасы/моделі, өндірушінің атауы және шығарылған елі туралы мәліметтерді көрсетуі тиіс** | **маркасы/моделі** | **өндірушінің атауы** | **шығарылған елі туралы мәлімет** |
|  |  |  |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №8 қосымшада көрсетілген. |
| **Техникалық стандарттар***(Егер сатып алу шарттарында мемлекеттік немесе халықаралық стандарттардың талаптарына міндетті түрде сәйкес келуге жататын қызмет көзделген жағдайда көрсетіледі)* |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
|  |  |
| Халықаралық стандарттар (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | **Белгілеуі** |
| Техникалық түзетілген этил спирті. Техникалық шарттар | МЕМСТ 18300-87 |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№8 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер әлеуетті жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.